附件二

施工内容及要求

一、施工范围及承包方式

1. 建设规模：现对报业大厦8楼、9楼、10楼、11楼局部进行装修改造，面积总计约1750平方米。可现场自行踏勘。

 2、发包方式：包工包料（专票）

二、报价人资格要求

1. 企业具有独立法人资格
2. 企业具有装修相应资质
3. 报名要求

报名时须携带

1、企业法人营业执照副本

1. 银行开户许可证
2. 企业法人授权委托书及被授权人身份证

四、施工要求

1、根据各部门的使用面积及使用功能，进行石膏板隔断分隔，对原有墙面进行修补粉刷。内墙漆、腻子粉需要要通过中国环境标志产品认证。

2、 工位隔断拆装搬运、强弱电及墙面开关插座综合布线、吊顶局部拆除修复及部分房间屋门更换， 网线为千兆无氧铜线芯，线径057MM (YD/T1019标准0.55MM）,十字架抗扰骨架，外皮采用PVC聚氯乙烯材料，耐弯曲抗磨损。

3、对现有照明灯具光源更换修补，LED灯和开关不低于国内知名品牌规格参数。

4、10楼局部原地面剔凿，贴地砖（800\*800）约180平方米、吊顶安装更换约260平方米、综合布线、墙体粉刷瓷砖要求是国内知名品牌、广东产。

1. 装修装饰材料需符合国家环保相应要求，吊顶不低于国内知名品牌规格参数。

5、防盗门为中国驰名商标,防盗门十大品牌之一。